<?xml version="1.0"?>
<MCU_DEVICE_FLAGS>
  <DEVICE>
    <DEVICE_NAME>P16F1938</DEVICE_NAME>
    <DEVICE_CLOCK>16</DEVICE_CLOCK>
    <SETTINGS>
      <COUNT>17</COUNT>
      <SETTING0>
        <NAME>Oscillator Selection</NAME>
        <DESCRIPTION>INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin</DESCRIPTION>
      </SETTING0>
      <SETTING1>
        <NAME>Watchdog Timer Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING1>
      <SETTING2>
        <NAME>Power-up Timer Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING2>
      <SETTING3>
        <NAME>MCLR Pin Function Select</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING3>
      <SETTING4>
        <NAME>Flash Program Memory Code Protection</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING4>
      <SETTING5>
        <NAME>Data Memory Code Protection</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING5>
      <SETTING6>
        <NAME>Brown-out Reset Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING6>
      <SETTING7>
        <NAME>Clock Out Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING7>
      <SETTING8>
        <NAME>Internal/External Switchover</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING8>
      <SETTING9>
        <NAME>Fail-Safe Clock Monitor Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING9>
      <SETTING10>
        <NAME>Flash Memory Self-Write Protection</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING10>
      <SETTING11>
        <NAME>Voltage Regulator Capacitor Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING11>
      <SETTING12>
        <NAME>PLL Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING12>
      <SETTING13>
        <NAME>Stack Overflow/Underflow Reset Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Enabled</DESCRIPTION>
      </SETTING13>
      <SETTING14>
        <NAME>Brown-out Reset Voltage Selection</NAME>
        <DESCRIPTION>Brown-out Reset Voltage (Vbor), high trip point selected.</DESCRIPTION>
      </SETTING14>
      <SETTING15>
        <NAME>In-Circuit Debugger Mode</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING15>
      <SETTING16>
        <NAME>Low-Voltage Programming Enable</NAME>
        <DESCRIPTION>Disabled</DESCRIPTION>
      </SETTING16>
    </SETTINGS>
  </DEVICE>
</MCU_DEVICE_FLAGS>
