<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT402-1&lt;br&gt;
Source: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74ABT125.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="687316124422">
<description>WR-FPC-0.50mm SMT ZIF Vertical Type A,pins 16</description>
</package>
<package name="GHI-IC_VSSOP8(TI)">
</package>
<package name="QFN20_0.5MM">
<description>20-QFN, 0.50 mm pitch, 4.00 X 4.00 X 0.90 mm body, 2.60 X 2.60 mm thermal pad
&lt;p&gt;20-pin QFN package with 0.50 mm pitch with body size 4.00 X 4.00 X 0.90 mm and thermal pad size 2.60 X 2.60 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="QFN14_0.5MM_TH">
<description>14-QFN, 0.50 mm pitch, 3.00 X 3.00 X 1.00 mm body, 1.65 X 2.40 mm thermal pad
&lt;p&gt;14-pin QFN package with 0.50 mm pitch with body size 3.00 X 3.00 X 1.00 mm and thermal pad size 1.65 X 2.40 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>5-SOT23, 0.65 mm pitch, 2.15 mm span, 2.15 X 1.30 X 1.10 mm body
&lt;p&gt;5-pin SOT23 package with 0.65 mm pitch, 2.15 mm span with body size 2.15 X 1.30 X 1.10 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="QFN56_0.5MM">
<description>56-QFN, 0.50 mm pitch, 8.00 X 8.00 X 1.00 mm body, 6.00 X 6.00 mm thermal pad
&lt;p&gt;56-pin QFN package with 0.50 mm pitch with body size 8.00 X 8.00 X 1.00 mm and thermal pad size 6.00 X 6.00 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP48">
<description>&lt;b&gt;48-pin plastic LQFP (FPT-48P-M26)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.fma.fujitsu.com/pdf/e713717.pdf</description>
</package>
<package name="OSCCC650X400X120">
<description>Oscillator Corner Concave, 6.50 X 4.00 X 1.20 mm body
&lt;p&gt;Oscillator Corner Concave package with body size 6.50 X 4.00 X 1.20 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="DFN100X60X40-3">
<description>DFN3, 1.00 X 0.60 X 0.40 mm body
&lt;p&gt;DFN3 package with body size 1.00 X 0.60 X 0.40 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0402">
<description>&lt;b&gt;Chip RESISTOR 0402 EIA (1005 Metric)&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="L_WE3816">
<description>&lt;b&gt; &lt;br&gt;&lt;b&gt;WE-TPC SMD Tiny Power Inductorr&lt;br&gt;&lt;/b&gt;
&lt;pre&gt; &lt;b&gt;&lt;font size="4"&gt;Size: &lt;/b&gt;3816</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SPDT">
<pin name="COM"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="NO"/>
</symbol>
<symbol name="SPST">
<pin name="COM"/>
<pin name="NO"/>
<pin name="IN"/>
</symbol>
<symbol name="PSU">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="INVERTER">
<pin name="A"/>
<pin name="Y"/>
</symbol>
<symbol name="BUFFER">
<pin name="A"/>
<pin name="Y"/>
</symbol>
<symbol name="HYGRO">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TEMP">
<pin name="TEMP" direction="pas"/>
<pin name="HYG_TEMP" direction="pas"/>
<pin name="TEMP_COM" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEATER">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SI4032">
<pin name="VDD_RF"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="NC4"/>
<pin name="GPIO_0"/>
<pin name="GPIO_1"/>
<pin name="GPIO_2"/>
<pin name="VDR"/>
<pin name="NC5"/>
<pin name="VDD_DIG"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="NSEL"/>
<pin name="NIRQ"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="XIN"/>
<pin name="SDN"/>
<pin name="EP"/>
</symbol>
<symbol name="TPS61200">
<pin name="L"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="PS"/>
<pin name="UVLO"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VAUX"/>
</symbol>
<symbol name="XOR">
<pin name="VCC"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="IN2"/>
</symbol>
<symbol name="CURRENT_SENSE">
<pin name="SENSE2"/>
<pin name="SENSE3"/>
<pin name="SENSE1"/>
<pin name="MCU1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="MCU2"/>
</symbol>
<symbol name="TLV700">
<pin name="IN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="NC"/>
</symbol>
<symbol name="UBX-6010">
<pin name="RTC_XTAL_I"/>
<pin name="VSS_PLL"/>
<pin name="VDD_PLL"/>
<pin name="PIO23/CFG_GPS2"/>
<pin name="PIO22/CFG_GPS1"/>
<pin name="VDD_USB"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="RTC_XTAL_O"/>
<pin name="MIX_IN_N"/>
<pin name="MIX_IN_P"/>
<pin name="VDCTEST"/>
<pin name="LNAOUT"/>
<pin name="IBIAS"/>
<pin name="LNAIN"/>
<pin name="VDD_LNA"/>
<pin name="VDD_ANA"/>
<pin name="LDO2_OUT"/>
<pin name="VDD_SYNTH"/>
<pin name="VDD_RF"/>
<pin name="VDD_3V"/>
<pin name="XTAL_I"/>
<pin name="XTAL_O"/>
<pin name="TCXO_POWER"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="PIO8/EXTINT1"/>
<pin name="PIO7/EXTINT0"/>
<pin name="CFG_PIN/TMS"/>
<pin name="VDD_IO1"/>
<pin name="PIO13/CFG_CLK0"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="SAFEBOOT_N/TDI"/>
<pin name="PIO17/CFG_FFU2"/>
<pin name="PIO15/CFG_CLK2"/>
<pin name="PIO14/CFG_CLK1"/>
<pin name="PIO3"/>
<pin name="PIO2"/>
<pin name="PIO19/CFG_COM0"/>
<pin name="VDD_C1"/>
<pin name="VDD_B"/>
<pin name="V_RUN"/>
<pin name="V_BCKP"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="DCDC_EN"/>
<pin name="V_DCDC"/>
<pin name="PIO4/RXD1"/>
<pin name="V_RESET"/>
<pin name="V_TH"/>
<pin name="PIO5/TXD1"/>
<pin name="PIO6"/>
<pin name="PIO21/CFG_GPS0"/>
<pin name="PIO20/CFG_COM1"/>
<pin name="VDD_C0"/>
<pin name="PIO18/CFG_FFU3"/>
<pin name="VDD_IO"/>
<pin name="EP"/>
</symbol>
<symbol name="PORTA">
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
</symbol>
<symbol name="PORTB">
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
</symbol>
<symbol name="PORTC+D+PSU">
<pin name="PD1/OSC_I"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="BOOT0"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="VSS1"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="VSS3"/>
<pin name="PD0/OSC_O"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="VDD3"/>
<pin name="VDD2"/>
<pin name="VDD1"/>
<pin name="VDDA"/>
</symbol>
<symbol name="+3V_MCU">
<pin name="+3V_MCU" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+3V_ANA">
<pin name="+3V_ANA" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+3V_GPS">
<pin name="+3V_GPS" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="V_BOOST">
<pin name="V_BOOST" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SAW">
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="LNA">
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="GND4"/>
</symbol>
<symbol name="OSC_GPS">
<pin name="GND1"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="DIFFGEN">
<pin name="OUTP"/>
<pin name="OUTN"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
</symbol>
<symbol name="ANT_GPS">
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="OSC_MCU">
<pin name="GND"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="XIN"/>
</symbol>
<symbol name="DOUBLEDIODE">
<pin name="M"/>
<pin name="K"/>
<pin name="A"/>
</symbol>
<symbol name="FUSE">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="L-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="3NOR">
<description>3 input logic NOR gate</description>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="Y" direction="out" function="dot"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TS3A4751" prefix="U">
<gates>
<gate name="PSU" symbol="PSU"/>
<gate name="SPST1" symbol="SPST"/>
<gate name="SPST2" symbol="SPST"/>
<gate name="SPST3" symbol="SPST"/>
<gate name="SPST4" symbol="SPST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14">
<connects>
<connect gate="PSU" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="PSU" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="SPST1" pin="COM" pad="2"/>
<connect gate="SPST1" pin="IN" pad="13"/>
<connect gate="SPST1" pin="NO" pad="1"/>
<connect gate="SPST2" pin="COM" pad="4"/>
<connect gate="SPST2" pin="IN" pad="5"/>
<connect gate="SPST2" pin="NO" pad="3"/>
<connect gate="SPST3" pin="COM" pad="9"/>
<connect gate="SPST3" pin="IN" pad="6"/>
<connect gate="SPST3" pin="NO" pad="8"/>
<connect gate="SPST4" pin="COM" pad="10"/>
<connect gate="SPST4" pin="IN" pad="12"/>
<connect gate="SPST4" pin="NO" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SENSORBOOM" prefix="J">
<gates>
<gate name="TMP" symbol="TEMP"/>
<gate name="HYG" symbol="HYGRO"/>
<gate name="HET" symbol="HEATER"/>
<gate name="GND" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="687316124422">
<connects>
<connect gate="GND" pin="GND" pad="1 3 5 7 10 12 14 15 16 Z1 Z2 Z3 Z4"/>
<connect gate="HET" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="HET" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="HYG" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="HYG" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="TMP" pin="HYG_TEMP" pad="11"/>
<connect gate="TMP" pin="TEMP" pad="2"/>
<connect gate="TMP" pin="TEMP_COM" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TS5A9411" prefix="U">
<gates>
<gate name="SPDT" symbol="SPDT"/>
<gate name="PSU" symbol="PSU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="PSU" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="PSU" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="SPDT" pin="COM" pad="5"/>
<connect gate="SPDT" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="SPDT" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="SPDT" pin="NO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74LVC3G34" prefix="U">
<gates>
<gate name="BUF1" symbol="BUFFER"/>
<gate name="BUF2" symbol="BUFFER"/>
<gate name="BUF3" symbol="BUFFER"/>
<gate name="PSU" symbol="PSU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GHI-IC_VSSOP8(TI)">
<connects>
<connect gate="BUF1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="BUF1" pin="Y" pad="7"/>
<connect gate="BUF2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="BUF2" pin="Y" pad="5"/>
<connect gate="BUF3" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="BUF3" pin="Y" pad="2"/>
<connect gate="PSU" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="PSU" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI4032" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SI4032"/>
</gates>
<devices>
<device name="QFN204X4" package="QFN20_0.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO_0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO_1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO_2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NIRQ" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NSEL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_DIG" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS61200" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS61200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN14_0.5MM_TH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="4 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5"/>
<connect gate="G$1" pin="PS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="UVLO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VAUX" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="305G" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CURRENT_SENSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MCU1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MCU2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE3" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TLV70030" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TLV700"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23-5" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UBX-6010" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UBX-6010"/>
</gates>
<devices>
<device name="MLF56" package="QFN56_0.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CFG_PIN/TMS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_EN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IBIAS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LDO2_OUT" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="LNAIN" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="LNAOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MIX_IN_N" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MIX_IN_P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO13/CFG_CLK0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO14/CFG_CLK1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO15/CFG_CLK2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO17/CFG_FFU2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO18/CFG_FFU3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO19/CFG_COM0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO20/CFG_COM1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO21/CFG_GPS0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO22/CFG_GPS1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO23/CFG_GPS2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO4/RXD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO5/TXD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7/EXTINT0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8/EXTINT1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_XTAL_I" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_XTAL_O" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SAFEBOOT_N/TDI" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TCXO_POWER" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDCTEST" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_3V" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_B" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_C0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_C1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_IO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_IO1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_LNA" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PLL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RF" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_SYNTH" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_USB" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PLL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V_BCKP" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="V_DCDC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="V_RESET" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V_RUN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="V_TH" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_I" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_O" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STM32F100C8" prefix="U">
<gates>
<gate name="PORTA" symbol="PORTA"/>
<gate name="PORTB" symbol="PORTB"/>
<gate name="PSU" symbol="PORTC+D+PSU"/>
</gates>
<devices>
<device name="LQFP48" package="LQFP48">
<connects>
<connect gate="PORTA" pin="PA0" pad="10"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA10" pad="31"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA11" pad="32"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA12" pad="33"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA13" pad="34"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA14" pad="37"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA15" pad="38"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA2" pad="12"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA3" pad="13"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA4" pad="14"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA5" pad="15"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA6" pad="16"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA7" pad="17"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA8" pad="29"/>
<connect gate="PORTA" pin="PA9" pad="30"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB10" pad="21"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB11" pad="22"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB12" pad="25"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB13" pad="26"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB14" pad="27"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB15" pad="28"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB4" pad="40"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB5" pad="41"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB6" pad="42"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB8" pad="45"/>
<connect gate="PORTB" pin="PB9" pad="46"/>
<connect gate="PSU" pin="BOOT0" pad="44"/>
<connect gate="PSU" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="PSU" pin="PC13" pad="2"/>
<connect gate="PSU" pin="PC14" pad="3"/>
<connect gate="PSU" pin="PC15" pad="4"/>
<connect gate="PSU" pin="PD0/OSC_O" pad="5"/>
<connect gate="PSU" pin="PD1/OSC_I" pad="6"/>
<connect gate="PSU" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="PSU" pin="VDD1" pad="24"/>
<connect gate="PSU" pin="VDD2" pad="36"/>
<connect gate="PSU" pin="VDD3" pad="48"/>
<connect gate="PSU" pin="VDDA" pad="9"/>
<connect gate="PSU" pin="VSS1" pad="23"/>
<connect gate="PSU" pin="VSS2" pad="35"/>
<connect gate="PSU" pin="VSS3" pad="47"/>
<connect gate="PSU" pin="VSSA" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HCU04" prefix="U">
<gates>
<gate name="INV1" symbol="INVERTER"/>
<gate name="INV2" symbol="INVERTER"/>
<gate name="INV3" symbol="INVERTER"/>
<gate name="INV4" symbol="INVERTER"/>
<gate name="INV5" symbol="INVERTER"/>
<gate name="INV6" symbol="INVERTER"/>
<gate name="PSU" symbol="PSU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14">
<connects>
<connect gate="INV1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="INV1" pin="Y" pad="2"/>
<connect gate="INV2" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="INV2" pin="Y" pad="4"/>
<connect gate="INV3" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="INV3" pin="Y" pad="6"/>
<connect gate="INV4" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="INV4" pin="Y" pad="8"/>
<connect gate="INV5" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="INV5" pin="Y" pad="10"/>
<connect gate="INV6" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="INV6" pin="Y" pad="12"/>
<connect gate="PSU" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="PSU" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3V_MCU" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3V_MCU"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3V_ANA" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3V_ANA"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3V_GPS" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3V_GPS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="V_BOOST" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="V_BOOST"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LNA" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LNA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SAW" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SAW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OSC_GPS" prefix="X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OSC_GPS"/>
</gates>
<devices>
<device name="XTAL4" package="OSCCC650X400X120">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIFFGEN" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIFFGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTP" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANT_GPS" prefix="A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANT_GPS"/>
</gates>
<devices>
<device name="CHIPANT" package="DFN100X60X40-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OSC_MCU" prefix="X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OSC_MCU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="OSCCC650X400X120">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1 4"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LD3K" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DOUBLEDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23-3" package="SOT23-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="M" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FUSE">
<gates>
<gate name="F1" symbol="FUSE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0805">
<connects>
<connect gate="F1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="F1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="L0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="L_WE3816">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NC7SZ27">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="3NOR"/>
<gate name="PSU" symbol="PSU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
<connect gate="PSU" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="PSU" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DATASHEET" value="https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nc7sz27-d.pdf"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
