Layer Pairs Export File for PCB: C:\projects\cariboulite_hardware\src\cariboulite_r2.CSPcbDoc
LayersSetName=Top_Bot_Thru_Holes|DrillFile=cariboulite_r2.txt|LayerPairs=gtl,gbl
LayersSetName=Component Side_1_Blind_Vias|DrillFile=|LayerPairs=gtl,g1
LayersSetName=2_Solder Side_Blind_Vias|DrillFile=|LayerPairs=g2,gbl
