(module E22-400M30S (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference U4 (at 12.266 19.62 -270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.061772)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value E22-400M30S (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -12 -19.25) (end 12 -19.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 -19.25) (end 12 19.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -19.25) (end -12 19.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 19.25) (end 12 19.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -15.1) (end -12 -19.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -19.3) (end 12 -19.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 -19.3) (end 12 -15.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 -12.7) (end 12 -12.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 -10.2) (end 12 -9.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 -0.1) (end 12 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 2.5) (end 12 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 5) (end 12 5.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 7.6) (end 12 8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 10.1) (end 12 10.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 12.7) (end 12 13.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 15.2) (end 12 15.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 15.2) (end -12 15.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 12.6) (end -12 13) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 10.1) (end -12 10.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 7.6) (end -12 8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 5) (end -12 5.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 2.5) (end -12 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -0.1) (end -12 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -10.2) (end -12 -9.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -12.7) (end -12 -12.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 -7.4) (end -12 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 -7.4) (end 12 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 18) (end -12 19.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -12 19.3) (end 12 19.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 12 19.3) (end 12 18) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -12 -13.79 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -12 -11.25 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -12 -8.71 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -12 -1.11 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -12 1.43 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -12 3.97 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -12 6.51 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -12 9.05 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at -12 11.59 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at -12 14.13 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at -12 16.67 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd rect (at 12 16.67 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd rect (at 12 14.13 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd rect (at 12 11.59 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd rect (at 12 9.05 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd rect (at 12 6.51 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd rect (at 12 3.97 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd rect (at 12 1.43 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd rect (at 12 -1.11 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd rect (at 12 -8.71 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 smd rect (at 12 -11.25 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 smd rect (at 12 -13.79 90) (size 1.7 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
