(module esp32-devkit-narrow (layer F.Cu) (tedit 64160EBC)
  (fp_text reference REF** (at -11.43 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "esp32 devkit narrow" (at -3.81 -3.04) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.97 50.8) (end -13.97 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 0) (end 6.35 50.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 0) (end -13.97 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 50.8) (end -13.97 50.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -15.24 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -15.24 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -15.24 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -15.24 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -15.24 12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -15.24 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -15.24 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -15.24 20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -15.24 22.86) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -15.24 25.4) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -15.24 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -15.24 30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -15.24 33.02) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -15.24 35.56) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -15.24 38.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -15.24 40.64) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -15.24 43.18) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -15.24 45.72) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -15.24 48.26) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 48.26) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 45.72) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 43.18) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 40.64) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 38.1) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 35.56) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.62 33.02) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.62 30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 7.62 27.94) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 7.62 25.4) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 7.62 22.86) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 7.62 20.32) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 7.62 17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
