ValueError -1
ValueError 0
UART 1
UART 2
ValueError 5
UART 6
UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, flow=0, timeout=0, timeout_char=3, rxbuf=64)
UART(1, baudrate=2400, bits=8, parity=None, stop=1, flow=0, timeout=0, timeout_char=7, rxbuf=64)
0
3
4
None
1
4
None
None
UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, flow=0, timeout=0, timeout_char=3, rxbuf=8)
UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, flow=0, timeout=0, timeout_char=3, rxbuf=0)
UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, flow=0, timeout=0, timeout_char=3, rxbuf=4)
UART(1, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, flow=0, timeout=0, timeout_char=3, rxbuf=0)
