(module PAD_2.2x1.1 (layer F.Cu) (tedit 57B1CF5F)
  (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
  (tags "resistor 0603")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.166 0.166) (thickness 0.025)))
  )
  (fp_text value PAD_2.2x1.1 (at 0 0.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.166 0.166) (thickness 0.025)))
  )
  (fp_line (start -1.15 -0.6) (end 1.15 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.15 -0.6) (end 1.15 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.15 0.6) (end -1.15 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.15 0.6) (end -1.15 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
