(module RA08H1317M (layer F.Cu) (tedit 57AC6697)
  (fp_text reference REF** (at -14 3 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_text value RA08H1317M (at 13.6 3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start 17 7.2) (end 17 -11.4) (layer F.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start -17.1 7.2) (end -17.1 -11.4) (layer F.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start -17.1 1.4) (end 17 1.4) (layer B.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start 17 1.4) (end 17 -11.4) (layer B.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start 17 -11.4) (end -17.1 -11.4) (layer B.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start -17.1 -11.4) (end -17.1 1.4) (layer B.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start -17.1 -11.4) (end 17 -11.4) (layer F.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start 17 7.2) (end -17.1 7.2) (layer F.CrtYd) (width 0.2))
  (fp_line (start -11 0.4) (end -11 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -11 -0.7) (end -15 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -11 -10.4) (end -11 -9.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 11 0.4) (end 11 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 11 -10.4) (end 11 -9.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -11 -10.4) (end -8 -10.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 11 -10.4) (end 8 -10.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 11 0.4) (end 8 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -11 0.4) (end -8 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 5 smd rect (at 0 -5) (size 32 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -8.9 3.6) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.3 3.6) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.8 3.6) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 8.9 3.6) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico82/3dmodels/RA07H4047M.wrl
    (at (xyz -0.6 0.317 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
