(module IPX_2mm (layer F.Cu) (tedit 58BF573F)
  (fp_text reference REF** (at 1.8 -1.4 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value IPX_2mm (at 1.8 1.5 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_line (start -1.8 2.4) (end 2.4 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.8 -2.4) (end -1.8 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.4 -2.4) (end -1.8 -2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.4 2.4) (end 2.4 -2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.525 0) (size 1.05 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/ipex.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
