(module SMA_EDGE (layer F.Cu) (tedit 57AAC320)
  (fp_text reference REF** (at -3.8 -2.1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SMA (at 3.9 -1.9 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 smd rect (at -2.1463 -2.0955) (size 1.27 4.191) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.1463 -2.0955) (size 1.27 4.191) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.8415) (size 1.27 3.683) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.1463 -2.0955) (size 1.27 4.191) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.1463 -2.0955) (size 1.27 4.191) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico82/3dmodels/SMA_connector.wrl
    (at (xyz 0 -0.005 -0.028))
    (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
