(module LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 57A71863)
  (descr "LED 0603 smd package")
  (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.2 0.2 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.01875)))
  )
  (fp_text value LED_0603 (at -0.15 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.01875)))
  )
  (fp_line (start 1.3 -0.55) (end 1.3 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.3 0.55) (end -1.3 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.3 -0.55) (end 1.3 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.3 0.55) (end -1.3 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.2 0) (end 0.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 -0.25) (end -0.25 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 0) (end 0 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -0.25) (end 0 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0.25) (end -0.25 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0.7493 0 180) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.7493 0 180) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
