(module Pin_Header_Straight_1x11 (layer F.Cu) (tedit 57AE44D4)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Pin_Header_Straight_1x11_SMD (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 27.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 27.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 27.15) (end 1.75 27.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 26.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 26.67) (end -1.27 26.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 26.67) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 0 20.32) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 0 22.86) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 0 25.4) (size 2.032 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
