(module BME280 (layer F.Cu) (tedit 57A71C95)
  (fp_text reference REF** (at -0.35 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.33 0.33) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value BME280 (at 0.4 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.33 0.33) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.7 -1.6) (end -1.7 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.7 1.6) (end 1.7 1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.7 1.6) (end 1.7 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.7 -1.6) (end -1.7 -1.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_circle (center 0.5 -0.975) (end 0.55 -0.925) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -1.2) (end -1.4 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 1.3) (end 1.4 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 1.3) (end 1.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 -1.2) (end 1.4 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 -1.3) (end -1.4 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 -1.3) (end -1.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 8 smd rect (at -1.025 -0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.025 -0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.025 0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.025 0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.025 -0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.025 -0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.025 0.325) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.025 0.975) (size 0.5 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico82/3dmodels/BME280.x3d
    (at (xyz 0 0 -0.002))
    (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
    (rotate (xyz 270 0 90))
  )
)
