(module XAL4040 (layer F.Cu) (tedit 58E19EDB)
  (fp_text reference REF** (at -0.2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value XAL4040 (at 0.2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_line (start 2.3 -2.3) (end -2.3 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 2.3) (end 2.3 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 2.3) (end 2.3 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 -2.3) (end -2.3 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.185 0) (size 0.98 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.185 0) (size 0.98 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/XAL4040.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
