(module XAL5050 (layer F.Cu) (tedit 58E1971F)
  (fp_text reference REF** (at -0.4 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_text value XAL5050 (at 0.4 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start 2.7 -2.8) (end -2.7 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.7 2.8) (end 2.7 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.7 -2.8) (end -2.7 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.7 -2.8) (end 2.7 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.655 0) (size 1.18 4.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.655 0) (size 1.18 4.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
