(module SC-70-6 (layer F.Cu) (tedit 581951FA)
  (fp_text reference REF** (at 1.4 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value SC-70-6 (at 1.8 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_circle (center -1.2 0.3) (end -1.1 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 0.1) (end -0.9 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 0.1) (end -0.9 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 -0.1) (end 0.9 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 -0.1) (end 0.9 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.65 0.9) (size 0.45 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.9) (size 0.45 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65 0.9) (size 0.45 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -0.9) (size 0.45 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.9) (size 0.45 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.65 -0.9) (size 0.45 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/SC-70-6.wrl
    (at (xyz 0 0 0.018))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
