(module RFN1L7S (layer F.Cu) (tedit 58F3F627)
  (fp_text reference REF** (at -1.1 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value RFN1L7S (at 1.1 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_line (start 1.6 3.4) (end -1.6 3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.6 -3.4) (end 1.6 3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -3.4) (end 1.6 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 3.4) (end -1.6 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.8 0.7) (end -0.8 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.8 -0.7) (end 0.8 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -0.7) (end -0.8 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.8 0) (end 0 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.8 0) (end 0.8 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.8 -0.7) (end -0.8 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -2.3) (end -1.4 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 2.3) (end 1.4 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 2.3) (end 1.4 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 2.3) (end -1.1 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 -2.3) (end 1.1 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -2.3) (end -1.1 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 -2.1) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.1) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/RFN1L7S.wrl
    (at (xyz 0 0 0.042))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 270 0 90))
  )
)
