(module FV1206 (layer F.Cu) (tedit 581A1D8A)
  (fp_text reference REF** (at -1.5 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value FV1206 (at -1.4 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_line (start 2.4 1.2) (end 0.6 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 1.2) (end -0.6 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.4 -1.2) (end 0.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -1.2) (end -0.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -1.2) (end -2.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.4 1.2) (end 2.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.625 0) (size 1.04 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.625 0) (size 1.04 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -0.9275) (size 0.61 1.245) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0.9275) (size 0.61 1.245) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.2) (size 0.61 0.61) (drill 0.3) (layers *.Cu))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.2) (size 0.61 0.61) (drill 0.3) (layers *.Cu))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/LFCN.wrl
    (at (xyz 0 0 0.035))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 90 0 90))
  )
)
