(module C_0402 (layer F.Cu) (tedit 57A71548)
  (descr "Capacitor SMD 0402, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0402")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.1 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.01875)))
  )
  (fp_text value C_0402 (at 0.1 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.015875)))
  )
  (fp_line (start -1 -0.4) (end 1 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 -0.4) (end 1 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 0.4) (end -1 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 0.4) (end -1 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -0.55 0) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.55 0) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0402.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
