(module tcxo (layer F.Cu) (tedit 57ACBBE0)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value KT2016K26000BCW18ZAS (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.01875)))
  )
  (fp_line (start -0.5 1.2) (end -1.1 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.9) (end -0.5 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end -1.5 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 -1.3) (end 1.5 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 -1.3) (end -1.5 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end 1.5 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.5 -0.9) (end 0.5 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.9) (end 0.5 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -0.1) (end 1.1 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.1 0.1) (end -1.1 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 0.9 -0.6) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.9 0.6) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.9 -0.6) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 0.6) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico82/3dmodels/tcxo.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.245 0.245 0.245))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
