(module OV2640_Socket (layer F.Cu) (tedit 58E2DEC3)
  (fp_text reference REF** (at -8.128 4.318) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value OV2640_Socket (at 0 4.318) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.652 -3.302) (end 9.652 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.652 3.302) (end 9.652 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.652 -3.302) (end -9.652 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.652 3.302) (end -9.652 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.652 -3.302) (end -9.652 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.652 3.302) (end 9.652 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -8.255 -1.8415) (size 2.12 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -8.255 1.8415) (size 2.12 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6.35 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6.35 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.08 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.08 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.81 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.81 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.54 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -2.54 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.27 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.27 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.27 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.27 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 2.54 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 2.54 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 3.81 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 3.81 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 5.08 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 5.08 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 6.35 -1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 6.35 1.8415) (size 0.85 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 8.255 -1.8415) (size 2.12 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 8.255 1.8415) (size 2.12 2.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
