(module USB_Micro-B (layer F.Cu) (tedit 5813FEF7)
  (descr "Micro USB Type B Receptacle")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_Micro-B (at 0 4.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.6 -2.8) (end 4.6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6 -2.8) (end 4.6 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6 4.05) (end -4.6 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.6 4.05) (end -4.6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.3509 -2.58754) (end 4.3491 -2.58754) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3491 -2.58754) (end 4.3491 2.58746) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.3491 2.58746) (end -4.3509 2.58746) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.3509 2.58746) (end -4.3509 -2.58754) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.3009 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.6509 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.0009 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.6491 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.2991 -1.56254 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.5009 -1.56254 90) (size 0.95 1.25) (drill oval 0.55 0.85) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.4991 -1.56254 90) (size 0.95 1.25) (drill oval 0.55 0.85) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.5009 1.13746 90) (size 1.55 1) (drill oval 1.15 0.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.4991 1.13746 90) (size 1.55 1) (drill oval 1.15 0.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/micro_usb.wrl
    (at (xyz 0 -0.037 0.047))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
