(module C_0805 (layer F.Cu) (tedit 57A714E6)
  (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0805")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_text value C_0805 (at 0.2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_line (start 1.7 0.8) (end 1.7 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.7 -0.8) (end -1.7 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.7 -0.8) (end -1.7 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.7 0.8) (end 1.7 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
