<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ANTENOVA_GPS_M10382">
</package>
<package name="QFN20">
</package>
<package name="SAM_D20E">
</package>
<package name="QFN32_5MM">
</package>
<package name="TDFN8">
</package>
<package name="WSON8">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ANTENOVA_GPS_M10382">
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_USB"/>
<pin name="CFG"/>
<pin name="V_EN"/>
<pin name="EXT_INTERRUPT"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="ANT_IN" direction="in"/>
<pin name="GND9" direction="pwr"/>
<pin name="ANT_OUT" direction="out"/>
<pin name="GND12"/>
<pin name="VIO"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="CFG_GPS0/SCK"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="VDD_RF" direction="pwr"/>
<pin name="GND7" direction="pwr"/>
<pin name="TIMEPULSE/TDO"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="GND8" direction="pwr"/>
<pin name="SAFEBOOT_N/TDI"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SPI_CS"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="V_TH"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="GND10" direction="pwr"/>
<pin name="V_BCKP"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="GND11"/>
<pin name="SDA"/>
</symbol>
<symbol name="SI4060/3">
<pin name="SDN" direction="in"/>
<pin name="NC/GND"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="TX" direction="out"/>
<pin name="NC " direction="nc"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="TXRAMP"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="NIRQ" direction="out"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="NSEL" direction="in"/>
<pin name="XOUT" direction="out"/>
<pin name="XIN" direction="in"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SAM_D20E">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="RESETN" direction="in"/>
<pin name="PA00"/>
<pin name="PA01"/>
<pin name="PA02"/>
<pin name="PA03"/>
<pin name="PA04"/>
<pin name="PA05"/>
<pin name="PA06"/>
<pin name="PA07"/>
<pin name="PA08"/>
<pin name="PA09"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PA17"/>
<pin name="PA16"/>
<pin name="PA18"/>
<pin name="PA19"/>
<pin name="PA22"/>
<pin name="PA23"/>
<pin name="PA24"/>
<pin name="PA25"/>
<pin name="PA27"/>
<pin name="PA28"/>
<pin name="PA30/SWCLK"/>
<pin name="PA31/SWDIO"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_CORE" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_ANA" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MAX1947">
<pin name="NRST"/>
<pin name="GNDA"/>
<pin name="GNDB"/>
<pin name="NSHDN"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="LX"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="BATT"/>
<pin name="GND_PAD"/>
</symbol>
<symbol name="S25FS-S">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="WPN/IO2" direction="out"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="SO/IO1" direction="out"/>
<pin name="SI/IO0"/>
<pin name="CSN" direction="in"/>
<pin name="IO3/RESETN" direction="out"/>
<pin name="GND_PAD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ANTENOVA_GPS_M10382">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENOVA_GPS_M10382"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANTENOVA_GPS_M10382">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT_IN" pad="1_ANT_IN"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT_OUT" pad="3_ANT_OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="CFG" pad="31_CFG"/>
<connect gate="G$1" pin="CFG_GPS0/SCK" pad="9_CFG_GPS0_SCK"/>
<connect gate="G$1" pin="EXT_INTERRUPT" pad="29_EXT_INTERRUPT"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="2_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="34_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND11" pad="35_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND12" pad="36_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="4_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="14_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="17_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="21_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="24_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="26_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="28_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND9" pad="33_GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="13_RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SAFEBOOT_N/TDI" pad="20_SAFEBOOT_N/TDI"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="19_SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="18_SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="16_SI"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="8_SO"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CS" pad="10_SPI_SELECT"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="22_TCK"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMEPULSE/TDO" pad="23_TIMEPULSE/TDO"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="11_TX"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="7_USB_DM"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="6_USB_DP"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="27_VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RF" pad="25_VDD_RF"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_USB" pad="32_VDD_USB"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="5_VIO"/>
<connect gate="G$1" pin="V_BCKP" pad="15_V_BCKUP"/>
<connect gate="G$1" pin="V_EN" pad="30_V_EN"/>
<connect gate="G$1" pin="V_TH" pad="12_V_TH"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI4060">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SI4060/3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC/GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC " pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NIRQ" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NSEL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXRAMP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SAM_D20E">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SAM_D20E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32_5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA00" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA01" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA02" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA03" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA04" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA05" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA06" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA07" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA08" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA09" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA16" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA18" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA19" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA22" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA23" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA24" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA25" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA27" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA28" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA30/SWCLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA31/SWDIO" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX1947">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX1947"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TDFN8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BATT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NSHDN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S25FS-S">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S25FS-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WSON8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3/RESETN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/IO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO/IO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WPN/IO2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
