# uAvionix Ping Mavlink
ATTRS{idProduct}=="74f0", ATTRS{idVendor}=="0403", RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio" RUN+="/bin/sh -c 'echo 0403 74f0 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id'", OWNER="root", MODE="0666", SYMLINK+="ping"

# uAvionix Ping Raw
ATTRS{idProduct}=="74f1", ATTRS{idVendor}=="0403", RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio" RUN+="/bin/sh -c 'echo 0403 74f1 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id'", OWNER="root", MODE="0666", SYMLINK+="ping"

