(module USB_Micro-B_SMD (layer F.Cu) (tedit 58BF6509)
  (descr "Micro USB Type B Receptacle")
  (tags "USB USB_B USB_micro USB_OTG")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_Micro-B_SMD (at 0 4.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.6 -2.8) (end 4.6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6 -2.8) (end 4.6 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.6 4.05) (end -4.6 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.6 4.05) (end -4.6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.3509 -2.6) (end 4.3491 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.35 -2.6) (end 4.35 2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.35 2.575) (end -4.35 2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.3509 2.575) (end -4.3509 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.55 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.55 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.55 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.55 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.55 90) (size 1.35 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.1 -1.425) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.1 -1.425) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 1.125) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 1.125) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4 1.125) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 4 1.125) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../../../../../src/pecanpico8/hardware/packages3d/micro_usb_smd.wrl
    (at (xyz 0.135 0.07000000000000001 0.011))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 270 0 90))
  )
)
